附件1：

福州市安全生产考试中心安全文化示范园更新维护服务及要求
	品目号
	项目内容
	制作工艺及材料说明
	数量
	图例

	1
	对安全文化宣教基地摆件设施等维护
	对安全文化宣教基地铁艺摆件等设施进行逐个检查：1. 对铁艺摆件表面灰尘、污渍及松动脱落漆面进行全面清理；

2. 对掉漆部位进行打磨、找平处理；

3. 均匀涂刷防锈底漆，增强基材防腐防锈性能；

4. 调配与原漆面一致颜色，进行面漆喷涂修复，保证外观平整统一；

5. 待漆面完全固化后，检查修复效果，确保无漏涂、无流挂、无锈蚀遗漏。


	1批
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	2
	安安雕塑（主标识配套）

	6、玻璃钢；高度1.32m。发光字，3900*1000mm。安安雕塑的正前方胸部有破损，字的下方面板有破损，需重做面板组装，对摆件缺破损及丢失部件安排车间对照原制作稿进行制作生产，安装到设施原位。


	1项
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	3
	安全文化创意园主标识

	7、安安雕塑的正前方胸部有破损，对照原制作稿，对安全文化创意园主标识大型摆件丢失部件安排生产制作，并按原位置安装。对发光字塌陷的部件进行修复。检测发光字发光系统，检查线路，检查变压器，对不亮灯源进行更新。
	1项
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	4
	安全知识宣传栏（应急救援知识）


	8、对照原制作稿，对安全知识宣传栏（应急救援知识）大型摆件丢失部件安排生产制作，并按原位置安装。
	1项
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	5
	LED大屏包装


	5660*3960mm；LED大屏包装展牌中“安安”标识胸部破损需拆除（含连接部位），重新制作叠装到原位置。
	1项
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	6
	安全标语“人人讲安全安全为人人”配套安安雕塑重新制作
	590*800mm；安安雕塑破损需重新制作，2.0mm镀锌板激光镂空雕刻焊接成型，烤漆，多层次整体造型。钢筋混凝土地基。
	1项
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	7
	安全文化创意园导览图
	根据需求，拆除旧版（1050*2620mm)，整个版面内容更新，采用户外PVC板材切割造型UV，安装于原版面上。
	1项
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	8
	安全文化创意园简介
	根据需求，拆除旧版，整个版面内容更新，采用户外PVC板材UV，安装于原版面上。
	1项
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	9
	安全宣传椅
	长椅:1500*400*830mm，2.0mm镀锌板激光切刻焊接打磨造型，烤漆，钢筋混凝土地基。
	2张
	款式待定


附件2：

福州市安全生产考试中心安全文化示范园更新维护服务项目报价单

	品目号
	项目内容
	数量
	报价

	1
	对安全文化宣教基地摆件设施等维护
	1批
	

	2
	安安雕塑（主标识配套）

	1项
	

	3
	安全文化创意园主标识

	1项
	

	4
	安全知识宣传栏（应急救援知识）


	1项
	

	5
	LED大屏包装


	1项
	

	6
	安全标语“人人讲安全安全为人人”配套安安雕塑重新制作
	1项
	

	7
	安全文化创意园导览图
	1项
	

	8
	安全文化创意园简介
	1项
	

	9
	安全宣传椅
	1项
	

	                                     合计：

                                       （ 以上报价含税）




