榕环评〔2026〕34号

福州市生态环境局关于东张水库至江阴工业区供水工程（洋边调节库至江阴水厂段）

项目环境影响报告表的审批意见
福清市新港城投资控股有限公司：
你司报送的《东张水库至江阴工业区供水工程（洋边调节库至江阴水厂段）项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经征求福州市福清生态环境局意见，现提出审批意见如下：

一、东张水库至江阴工业区供水工程（洋边调节库至江阴水厂段）项目主线起点位于洋边调节库西北角，终点至规划江阴第二水厂，建设输水管道，主线长度5.318千米，管材采用PCCP管及钢管，管径为DN2800；支线A起点位于洋边调节库南侧库岸，终点与主管相接，长度114米，管材采用PCCP管及钢管，管径为DN2800；支线B起点位于主线桩号DX3+741.92处，终点至东江水厂原水池，长度1262.41米，管材采用PCCP管及钢管，管径为DN2000；设置流量调节阀室2座、取水口一座、出口消力池2座。设计最大引水流量为6.52米/秒，年供水规模1.58亿立方米。根据《报告表》评价结论，该项目建设符合国家产业政策，满足福州市生态环境分区管控要求，符合龙江流域综合规划及福清市水资源配置规划要求。在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。同意项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施。
项目在施工和运营中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：
  （一）生态环境防治措施。施工结束后应及时对临时占地进行生态恢复。严格按照水土保持行政主管部门批复的水土保持方案做好水土保持工作。
（二）水污染防治措施。施工期设备、车辆洗涤水经处理后回用不外排；施工期生活污水经粪池处理后清掏外运。施工期车辆机械冲洗废水经一体化的洗车平台处理后循环利用，不外排。基坑排水经三级沉淀后全部回用于施工生产生活， 不外排。

（三）大气污染防治措施。易扬尘作业应采取湿法,施工场地应通过设置围挡、喷淋、道路洒水降尘等措施减少扬尘影响。表土临时堆场应设置合理的挡墙、截排水沟等防护措施，表土堆置应采取覆盖防尘网等降尘措施。施工期产生的粉尘、扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值。
（四）噪声污染防治措施。合理布局施工现场、安排施工作业时间，采取必要的措施防止施工噪声对沿线声环境敏感目标的影响。施工期场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1排放限值。
固体废物污染防治措施。建筑垃圾和工程弃土应按照《城市建筑垃圾管理规定》等要求处置，并做好转运、处置过程中的环境管理，防止二次污染。一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18597-2023)要求。
三、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，方开工建设的，项目环评应当依法报我局重新审核。

四、项目应加强环境管理，严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理。竣工后应按规定程序实施竣工环保自主验收。

五、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，竣工后，由福州市福清生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局
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