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福州市生态环境局关于福州市螺洲支路道路

工程（K0+060-K0+900）环境影响报告表

的审批意见
福州市市政建设开发有限公司：

你司报送的《福州市螺洲支路道路工程（K0+060-K0+900）环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第二十二条等规定，并征求福州市仓山生态环境局意见，现提出审批意见如下：

福州市螺洲支路道路工程（K0+060-K0+900）位于三江口片区，道路起点接螺洲路，自西向东约460.48米后折向南，经螺福路之后向环岛路延伸，总长约840米，并在桩号K0+333、K0+829处各设置一座桥梁。其中，起点至桩号 K0+460.48 段，规划红线宽度24米，道路等级为城市次干路；桩号K0+460.48至螺福路段，规划红线宽度为40米，道路等级为城市主干路；螺福路至桩号K0+900段道路段，规划红线宽度30米。工程内容包括道路、桥梁、配套管线、绿化、交通工程等。根据《报告表》评价结论，该项目符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合福州市生态环境分区管控要求。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

项目在施工和运营中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

合理布局施工现场、安排施工作业时间，采取必要的措施防止施工噪声对沿线声环境敏感目标的影响，施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准限值。运营期加强对沿线声环境敏感目标的噪声监测，预留资金，根据跟踪监测结果适时增补、完善噪声防治措施，确保声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应类别要求。其中，起点至桩号K0+460.48段螺洲支路、螺福路至桩号K0+900段螺洲支路的两侧35m范围内或临街建筑（高于三层楼房以上，含三层楼房）面向螺洲支路一侧至螺洲支路边界线的区域执行4a类标准；其他区域执行2类标准。

施工建筑废料、渣土、废弃建材应集中定点堆放，严禁向螺洲河、螺城河河道内倾倒；施工废水统一收集经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。涉水桥墩施工应采用围堰灌桩，产生的钻渣、泥沙及其它废弃物应清运到岸上指定地点处置，灌桩出浆经沉淀后循环使用。
强化施工期环境管理，不得擅自扩大临时用地面积。易扬尘作业应采取湿法,施工场地应通过设置围挡、喷淋、道路洒水降尘等措施减少扬尘影响。严格控制施工作业时间，减少对周边环境的影响。开挖土方和垃圾应及时清运。施工结束后应及时对施工临时用地进行生态复垦。
三、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评应当依法报生态环境部门重新审核。

四、项目应加强环境管理，推进落实各项生态环境保护措施。严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理。竣工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，竣工后，由福州市仓山生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局
2026年6月12日
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