榕环评〔2026〕60号
福州市生态环境局

关于聚酰胺产业链绿色低碳转型升级项目

环境影响报告书的审批意见
福建申远新材料有限公司：
你司报送的《聚酰胺产业链绿色低碳转型升级项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市连江生态环境局意见，现提出审批意见如下：
一、福建申远新材料有限公司聚酰胺产业链绿色低碳转型升级项目位于福州市连江县可门工业园区松岐大道1号，项目在原有建设基础上进行扩建和系统改造，包括建设一套50万吨/年己内酰胺生产装置、一套60万吨/年发烟硫酸装置，配套原料成品罐区、循环水站、脱盐水站、冷凝水回收站、污水处理站等公辅工程。同时对现有四套己内酰胺生产装置进行扩能改造，产能从80万吨/年提升至100万吨/年；对两套发烟硫酸生产装置进行扩能改造，产能从80万吨/年提升至100万吨/年。项目建成后，全厂己内酰胺产能可达150万吨/年。

根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2026-020），该项目建设符合国家产业政策，选址满足福州市生态环境分区管控要求，符合《福建连江经济开发区总体发展规划（2025-2035年）》《福州市化工产业发展规划（2025-2030年）》《福州市可门港经济区化工新材料产业园总体规划修编（2024-2035）》等规划及规划环评要求。在严格落实环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、你司在项目设计、建设和运营中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，确保各项污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）应做好现有项目环境管理工作，并按照《报告书》提出的“以新带老”要求，对现有项目存在的主要环保问题及时完成整改。

（二）落实生态环境保护措施

1.大气污染防治措施。废气经处理达标后，由排气筒引至高空排放。项目排气筒数量、高度应达到《报告书》要求并符合相关规定。制酸尾气排气筒应安装烟气流量、二氧化硫在线监测装置并与生态环境行政主管部门联网。项目各无组织废气产排节点应按照《报告书》及相关规定要求采取有效的控制措施，减少无组织排放。根据《报告书》结论及技术评估意见，本项目实施后，全厂环境防护距离为你司聚酰胺一体化一期工程西南侧己内酰胺装置区及罐区外延600米，聚酰胺一体化二期工程己内酰胺装置区外延600米、合成氨装置区外延800米，装置主厂区东厂界外延352米、西厂界及南厂界外延516米，污水站所在厂区的南厂界、东厂界外延352米形成的包络范围。在上述环境防护距离内不得有居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。你司应将环境防护距离控制要求及时报告当地政府和建设规划部门，并继续配合做好环境防护距离内的规划用地控制工作。

2.水污染防治措施。项目应按照“雨污分流、清污分流、分质处理”原则，建设完善污水及雨水收集、处理系统，并落实污水明管化及中水回用要求。生产废水和生活污水分别经厂内污水处理站和化粪池处理达标后，接入园区市政污水管网纳入可门经济开发区污水处理厂集中处理。本次拟扩建的污水处理站污水排放口应按规范化建设，安装流量、pH、化学需氧量、氨氮、总磷在线监测设备并与生态环境行政主管部门联网。根据《报告书》及你司承诺，在可门经济开发区污水处理厂正式同意接收并处理本项目生产废水后，本项目方可投产。

3.土壤和地下水污染防治措施。按照相关技术规范以及《报告书》要求，做好源头控制和分区防控措施，并加强防渗设施的日常维护，建立完善的土壤和地下水监测制度，制定污染应急响应体系，减少对土壤和地下水环境的不利影响。

4.噪声污染防治措施。优化总平布局，优先选用先进的低噪声设备，合理布设压缩机、鼓风机等高噪声设备并采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声排放达标。

5.固体废物污染防治措施。按规范开展固体废物分类收集、贮存、处理和处置，建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理，确保不造成二次污染。项目产生的危险废物应委托有资质单位处置，一般工业固体废物按照规定处理处置。本次拟扩建的污水处理站新增污泥应按照相关技术规范开展危险特性鉴别，并根据鉴别结果依法管理；在鉴别结果出具前，暂按危险废物贮存和管理。生活垃圾集中分类收集，由环卫部门统一清运。

6.温室气体排放管理。从源头防控、过程控制、回收利用等方面控制温室气体排放，强化节能降耗、优化减污措施，确保企业能效达到行业标杆水平，实现减污降碳协同控制。

7.环境管理。加强施工期环境保护管理，控制施工期扬尘、污水、噪声等对周边环境的影响。认真落实运营期环境监测计划，按照《报告书》确认的监测点位、项目及频次组织开展环境监测，监测结果报当地生态环境部门备案。

（三）落实环境风险防范措施

建立三级防控体系，加强环境保护措施的日常维护管理，强化环境风险防范和应急措施。应按《报告书》要求设置围堰，全厂应设置足够容积的环境事故应急池，配备完善的事故废水导流设施，确保事故废水的有效输送和收储。生产废水处理设施、雨（污）水管沟、初期雨水收集池、雨水排放总口等环境风险设施、防控环节，须设置切换阀并与事故应急池联通，确保事故应急处置废水不外排。你司要及时修订企业突发环境事件应急预案并报福州市连江生态环境局备案，充分衔接园区、政府及有关部门的应急预案，储备足够的环境应急物资和应急装备，定期开展环境应急演练，并与地方政府建立应急联动机制，有效防范和应对环境风险，确保厂区周边环境安全。

三、污染物排放标准

1.废气。有组织排放废气中，制酸废气二氧化硫、硫酸雾执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）及其修改单表6特别排放限值、表7单位产品基准排气量；己内酰胺预蒸馏系统不凝气、蒸馏系统不凝气、装置工艺废气非甲烷总烃去除率执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值，浓度参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业排放限值；硫酸铵干燥含尘尾气颗粒物执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值，氨浓度参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015，含2024年修改单）表4特别排放限值，氨排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值；固体己内酰胺包装车间含尘尾气颗粒物执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值；环己酮肟制备氨氧化尾气氮氧化物执行《硝酸工业污染物排放标准（GB26131-2010）表6特别排放限值；废气废液焚烧炉废气执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3浓度限值，其中苯、甲苯执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表6排放限值，非甲烷总烃去除率执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值，非甲烷总烃浓度参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业排放限值；污水处理站废气非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表2标准值。无组织排放废气中，企业厂界氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准值，硫酸雾执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）表8排放限值，苯、甲苯、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3浓度限值；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。

2.废水。废水排入可门经济开发区污水处理厂执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）中表1的间接排放限值及表3有机特征污染物排放限值，标准中未规定限值的污染物（pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷）执行企业与园区污水厂商定的标准限值。

3.噪声。东侧和北侧厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区限值，南侧和西侧厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区限值。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

4.固体废物。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。

四、主要污染物允许排放总量

项目投产后新增主要污染物排放总量控制要求：化学需氧量≤83.28吨/年、氨氮≤8.33吨/年、二氧化硫≤124.85吨/年、氮氧化物≤91.67吨/年、VOCs≤56.89吨/年。上述污染物通过“以新带老”削减实现全厂减排。

项目投产后全厂主要污染物排放总量控制要求：化学需氧量≤499.62吨/年、氨氮≤49.95吨/年、二氧化硫≤690.41吨/年、氮氧化物≤923.12吨/年、VOCs≤701.27吨/年。
五、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满五年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入运营并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法重新申领排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

七、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市连江生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。
                                  福州市生态环境局

2026年7月22日

	抄送：
	局大气处、土处、福州市生态环境保护综合执法支队、福州市环境影响评价技术中心，连江经济开发区可门园区服务中心，福州市连江生态环境局，福建省金皇环保科技股份有限公司。

	福州市生态环境局
	2026年7月22日印发





