榕环评〔2026〕61号
福州市生态环境局

关于福建乾宇材料科技有限公司废旧锂电池资源化再生利用项目环境影响报告书的审批意见
福建乾宇材料科技有限公司：
你司报送的《福建乾宇材料科技有限公司废旧锂电池资源化再生利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市连江生态环境局意见，现提出审批意见如下：
一、福建乾宇材料科技有限公司废旧锂电池资源化再生利用项目位于连江县可门经济开发区，项目建成后年处理废旧磷酸铁锂电池1万吨和废旧三元锂电池0.5万吨，年处理未注液负极片0.5万吨，年处理未注液负极尾料（粉料）约3.42万吨，主要产品包括：钢壳、铜箔、铝箔、塑料隔膜、磷酸铁锂正极粉料、三元正极粉料、电池级人造石墨粉、碳素石墨粉、黑粉。

根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2026-009），该项目建设符合国家产业政策，选址满足福州市生态环境分区管控要求，符合《福州市可门港经济区化工新材料产业园总体规划修编（2024-2035年）》及规划环评要求。在严格落实环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、你司在项目设计、建设和运营中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，确保各项污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）落实生态环境保护措施

1.大气污染防治措施。废气经处理达标后，由排气筒引至高空排放。项目排气筒数量、高度应达到《报告书》要求并符合相关规定。项目各无组织废气产排节点应按照《报告书》及相关规定要求采取有效的控制措施，减少无组织排放。根据《报告书》结论及技术评估意见，本项目实施后，全厂环境防护距离为废旧电池拆解车间外延50米以及酸洗与纯水除杂车间外延50米形成的包络范围。在上述环境防护距离内不得有居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。你司应将环境防护距离控制要求及时报告当地政府和建设规划部门，并配合做好环境防护距离内的规划用地控制工作。

2.水污染防治措施。项目应按照“雨污分流、清污分流、污污分流、分质处理”原则，建设污水及雨水收集、处理系统，并落实污水明管化要求。项目含重金属废水禁止外排，其他生产废水和生活污水分别经配套的污水处理设施及化粪池处理达标后，接入园区市政污水管网纳入连江县可门经济开发区污水处理厂集中处理。污水排放口应按规范化建设，安装流量、pH、化学需氧量、氨氮在线监测设备并与生态环境行政主管部门联网，安装总铜、总镍、总钴、总锰在线监测设施并与园区相关平台联网。根据《报告书》及你司承诺，在可门经济开发区污水处理厂正式同意接收并处理本项目生产废水后，本项目方可投产。

3.地下水和土壤污染防治措施。按照相关技术规范以及《报告书》要求，做好源头控制和分区防控措施，并加强防渗设施的日常维护，建立完善的地下水和土壤监测制度，制定污染应急响应体系，减少对地下水和土壤环境的不利影响。

4.噪声污染防治措施。优化总平布局，优先选用先进的低噪声设备，合理布设磁选机、色选机、空压机等高噪声设备并采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达标排放。

5.固体废物污染防治措施。按规范开展固体废物分类收集、贮存、处理和处置，建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理，确保不造成二次污染。项目产生的危险废物应委托有资质单位处置，一般工业固体废物按照规定处理处置。物化污泥与蒸发盐应按照相关技术规范开展危险特性鉴别，并根据鉴别结果依法管理；在鉴别结果出具前，暂按危险废物贮存和管理。生活垃圾集中分类收集，由环卫部门统一清运。

6.环境管理。加强施工期环境保护管理，控制施工期扬尘、污水、噪声等对周边环境的影响。认真落实运营期环境监测计划，按照《报告书》确认的监测点位、项目及频次组织开展环境监测，监测结果报当地生态环境部门备案。

（二）落实环境风险防范措施

建立三级防控体系，加强环境保护措施的日常维护管理，强化环境风险防范和应急措施。应按《报告书》要求设置围堰，全厂应设置足够容积的环境事故应急池，配备完善的事故废水导流设施，确保事故废水有效输送和收储。生产废水处理设施、雨（污）水管沟、初期雨水收集池、雨水排放总口等环境风险设施、防控环节，须设置切换阀并与事故应急池联通，确保事故应急处置废水不外排。你司要及时编制企业突发环境事件应急预案并报福州市连江生态环境局备案，充分衔接园区、政府及有关部门的应急预案，储备足够的环境应急物资和应急装备，定期开展环境应急演练，并与地方政府建立应急联动机制，有效防范和应对环境风险，确保厂区周边环境安全。根据《报告书》及你司承诺，在园区公共事故应急池相关配套管网建成联通后，本项目方可投产。

三、污染物排放标准

1.废气。有组织排放废气中，精拆生产线废气、破碎黑粉线破碎热解焙烧尾气（一级撕碎、二级破碎、热解焙烧工序产生的废气）中，镍及其化合物、非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）要求，氟化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4二级标准，钴及其化合物、锰及其化合物参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3排放限值，二噁英参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3限值；破碎黑粉线热解焙烧后段工序废气（破碎筛分粉尘尾气）、负极打粉线粉尘尾气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值，镍及其化合物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值，钴及其化合物、锰及其化合物参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3排放限值；负极材料回收线废气颗粒物、氟化物、氯化氢、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值；直燃式天然气热风炉燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》闽环保大气〔2019〕10号要求。无组织排放废气中，镍及其化合物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值，颗粒物、酸雾（氟化物、氯化氢、氮氧化物）、非甲烷总烃周界外浓度最高点执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值，非甲烷总烃厂区内监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值。

2.废水。项目污水排入连江县可门经济开发区污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，并满足污水处理厂进水水质要求。

3.噪声。运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区限值。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

4.固体废物。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。

四、主要污染物允许排放总量

项目投产后新增主要污染物排放总量控制要求：化学需氧量≤13.322吨/年、氨氮≤1.332吨/年、二氧化硫≤2.581吨/年、氮氧化物≤19.281吨/年、VOCs≤2.594吨/年。项目新增的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量指标按1.0倍交易，所需排污权指标分别为：化学需氧量13.322吨/年、氨氮1.332吨/年、二氧化硫2.581吨/年、氮氧化物19.281吨/年。你司应按照相关规定，于项目投产前取得化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排污权指标，以及向生态环境部门申请VOCs区域倍量替代并取得VOCs总量指标。

五、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满五年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入运营并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申请取得排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

七、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市连江生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。
                                  福州市生态环境局

2026年7月24日
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