榕环评〔2026〕71号

福州市生态环境局关于永正检验检测中心系统化与智能化提升改造项目(重大变动）生态环境影响报告表的审批意见

福建省永正工程质量检测有限公司：
你司报送的《永正检验检测中心系统化与智能化提升改造项目（重大变动）生态环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉，经征求福州市晋安生态环境局、福州市闽侯生态环境局意见，现提出审批意见如下：
1、 永正检验检测中心系统化与智能化提升改造项目（重大变动）位于福州市闽侯县青口镇辅前路10号福建泰维克汽车配件公司和福州市晋安区鼓山镇福光路333号永正大厦租赁范围内，建设内容：利用现有场地，采购全自动钢筋拉力试验机、大型桥梁健康监测系统、ZOYON-RTM智能道路检测等相关设备,建设工程材料智能化检测实验室、城市更新与安全检测实验室、工业制造检测实验室及数字信息中心四大智能化功能实验室及中心。根据《报告表》评价结论，该项目建设符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合生态环境分区管控要求，在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。
2、 项目在施工和运营中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：
（一）大气污染防治。严格落实各项废气污染治理措施，加强废气源头管控和全过程收集处理，确保各类生产废气有效收集处理后达标排放。非甲烷总烃、沥青烟、氯化氢、硫酸雾有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值；厂界内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。
晋安厂区厂界非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、硫酸雾、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。
闽侯厂区燃烧废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值；厂界非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、硫酸雾、沥青烟、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。
（二）水污染防治。生产废水经酸碱中和及沉淀后与生活污水一并经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）分别排放洋里污水处理厂、福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂）。
[bookmark: OLE_LINK4]（三）噪声污染防治。项目应选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声、降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中3类排放限值。
（四）固体废物污染防治。固体废物应实施分类收集、贮存、处理和处置，并按规范建设固体废物贮存场所及建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理。实验室产生的危险废物应委托有资质单位收集处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。一般工业固体废物应综合利用妥善处置。
[bookmark: OLE_LINK5]三、项目建成后允许主要污染物排放总量控制要求：晋安厂区：VOCs（以非甲烷总烃计）本项目新增≤0.033吨/年，全厂排放总量≤0.075吨/年；闽侯厂区：二氧化硫排放总量≤0.00095吨/年，氮氧化物排放总量≤0.0041吨/年，VOCs（以非甲烷总烃计）排放总量≤0.051吨/年。项目投产前应按照规定取得所需的总量指标。
四、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。
五、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入生产并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申领排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。
六、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市晋安生态环境局和福州市闽侯生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。


福州市生态环境局
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