附件：

**2023年于山风景名胜公园公厕内部设施**

**提升采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商 品** | **规 格** | **数量** | **商品****品牌** | **单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 智能扫码人脸识别取纸机 | 1. 21.5寸显示屏
2. 尺寸：350\*590\*160mm/315\*570\*186mm
3. 人脸识别取纸，可定时设置取纸周期。
4. 每次取纸长度自定义。可根据公厕实际情况进行调整。
5. 对纸张规格无限定。
6. 安装方式：壁挂。
 | 3 |  |  |  | 喜雨台公厕、东门公厕、太平街公厕（包含安装及线路安装） |
| 2 | 智能电表 | 1. 单相电表；2. 采用远程传输等手段及时采集能耗数据，将厕所内用电日总能耗、月总能耗、用电实时状态以及运行状态分析，管理人员通过小程序或软件界面掌握公厕内的总体能耗情况，用电异常时有预警提醒功能。 | 5 |  |  |  | 5座公厕 |
| 3 | 电热水器 | 1. 电热水器（包含安装及线路连接）
2. 容量：40L
3. 尺寸：610\*340\*340mm
4. 一级能效，防漏电保护出水断电。
 | 3 |  |  |  | 北门公厕、兰花圃公厕、太平街公厕第三卫生间 |
| 4 | 自动喷香机 | 自动喷香机 室内用厕所除臭香薰机1. 尺寸：23.5\*8\*8.5cm
2. 适配电源：5号电池\*2
3. 智能数显屏控制，可调整设置喷香时间
4. 适配香薰替换装（1配10个）。
 | 14 |  |  |  | 5座公厕，男女卫生间（北门第三卫生间、太平街公厕第三卫生间+母婴间、兰花圃公厕第三卫生间） |
| 5 | 宣传画 | 600\*400mm，防潮防霉。 | 25 |  |  |  | 5座公厕 |
| 6 | 管理人员休息间隔断帘子 | 布艺深色、可拆洗，包含帘子轨道安装尺寸（以实地测量为准）：1. H 2.8m\*1.8m(北门公厕）
2. H 2.8m\*2m（太平街公厕）
3. H 2m\*1.5m(喜雨台公厕）
4. H 2.3m\*1.5m（兰花圃公厕）
5. H 2.3m\*1.5m（东门公厕）
 | 5 |  |  |  | 5座公厕 |
| 合 计（元） |  |  |