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福州市生态环境局
关于宝钢德盛15万m3高炉煤气柜项目
生态环境影响报告表的审批意见

宝钢德盛不锈钢有限公司：
你司报送的《宝钢德盛15万m3高炉煤气柜项目生态环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究，并征求福州市罗源生态环境局意见，现提出审批意见如下：
一、宝钢德盛15万m3高炉煤气柜项目位于福建省福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区，建设项目内容主要有：拆除现有部分原料大棚，建设1座15万m3高炉煤气柜、1座现场电气室，及煤气柜配套仪表设施等。
根据《报告表》评价结论，该项目符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合福州市生态环境分区管控要求。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。
二、项目在施工和运营中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，“以新带老”完成现有环境问题整改，并重点做好以下工作：
（一）强化施工期环境管理。拆除、新建工程应采取湿法作业，降低扬尘影响；施工冲洗废水应在隔油沉淀池处理后回用不外排；合理布局施工现场，妥善安排施工作业时间，选用低噪声设备，排放噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准限值；拆除、新建施工中产生的固体废物、生活垃圾，应统一收集处理。
（二）水污染防治。项目产生的生产废水和初期雨水全部进入中央污水站处理后回用，不外排。
（三）噪声污染防治。优化总平布局，优先选用低噪声设备，合理布设放散管等高噪声设备，并采取隔声、消声、减振等措施，确保厂区昼间、夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）落实固废污染防治措施。按规范开展固体废物分类收集、贮存、处理和处置，建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。
（五）环境风险防范。强化环境风险防范和应急措施，及时修编企业突发生态环境事件应急预案并报罗源生态环境局备案，储备足够的生态环境应急物资和应急装备，定期开展环境应急演练，并与地方政府建立应急联动机制，有效防范和应对环境风险，确保厂区周边环境安全。
三、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评应当依法报生态环境部门重新审核。
四、项目应加强环境管理，推进落实各项生态环境保护措施。严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理。竣工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，项目竣工后，由福州市罗源生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。
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